d

ACK

串口命令

开机信息，还没有确定

配置终端

基站MCU

Note：

配置广播内容、配置广播间隔必须在 基站角色为发送广播时配置，否则返回ACK。